0-S0+ EPSMF 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 2

a)

1+S0+ RHO(770) 0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1 2

b)

2-S0+ F2(1270) 0 2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

22500

1 2

c)

JP 2+ 0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1 2

d)