3+D0+ RHO(770) 0 1000

2000

3000

4000

5000

1 2

a)

2-S0+ F2(1 3+D0+ RHO( 40 60 80 100 120 140 160 180

1 2

b)

4+G1+ RHO(770) 0 250 500 750 1000

1250

1500

1750

2000

1 2

c)

2-S0+ F2(1 4+G1+ RHO(

-300

-250

-200

-150

-100 -50 0

1 2

d)